Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 2000 )
		Bremskraft( 30 )
		Reibungskraft( 2 )
		vUeberhang( 300 )
		hUeberhang( 300 )

		BoxX+( 300 )
		BoxX-( -300 )
		BoxY+( 100 )
		BoxY-( -100 )
		BoxZ+( 250 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	Motor{
		Leistung( 40 )
		Grenzdrehzahl_U1( 400 )
		Grenzdrehzahl_U2( 800 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1600 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-7,6)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(7,6) 
		}
	}

}
